
ET08A 版本发布记录

发布日期：                 2025年11月10日
发射机固件：              V1.3.8


版本_ET08A_V1.3.8
1.优化：使用油门摇杆作为定时器，控制开关。
2.修改：将舵机频率的默认值从50修改为92
3.优化：电池电压低警告弹窗界面，
  开机电压范围：大于等于3.6V并且小于等于4.4V，电压不在开机范围时，无法开机，并且电源灯闪烁2秒左右

4.锁定：高级锁定隐藏功能。启用方式：系统设置，锁屏设置，选择五向键（开），菜单/退出（开），微调（开），再长按“EXIT/LOCK”键锁定，点按“EXIT/LOCK”键，十次，第十一次长按3秒解锁（高级锁定解锁方式）可选择高级与普通模式。高级锁定（全部按键锁定）


注意：此版本只适用V1.2.6版本或以上版本，版本错误可以退回V1.2.12
