ET16Pro 升级工具包

ET16Pro 升级软件，升级完成，重新开机，系统设置，恢复出厂。

ET16Pro 语音需要升级

RF209S 接收机需要升级


ET16Pro升级环境仅支持WINDOWS系统！

解压升级包（解压到英文路径），包含以下个文件夹/文件：
升级驱动包：Driver硬件驱动程序
发射机升级工具：ET16Pro_APP_V1.9.8.exe


===========================
发射机升级工具名称：ET16Pro_V1.9.8.exe

首次升级！请注意先安装驱动！

一、驱动安装：
遥控器用USB线连接电脑，操作遥控器开机进入升级状态（【系统设置】→【系统信息】→【升级】），电脑识别到新硬件，打开解压出来的"Driver硬件驱动程序"文件夹：
64位的操作系统请安装“dpinst_amd64.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。
32位的操作系统请安装“dpinst_x86.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。
驱动安装完毕后！可以进行遥控器或者接收机的升级！
（如果接收机已经安装过驱动，可以免去驱动安装步骤！）
（如果无法安装驱动，请联系售后为您解决问题。）

二、发射机升级：

■↓↓↓↓↓↓↓↓■警告■↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓■警告■↓↓↓↓↓↓↓■
◆                                                                                             ◆
◆ 升级包用错，将会使机器出错无法使用！可能无法再强制升级！  ◆
◆                                                                                             ◆
■↓↓↓↓↓↓↓↓■警告■↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓■警告■↓↓↓↓↓↓↓■


发射机升级：软件
发射机开机，使用Type-c数据线连接电脑，发射机屏幕弹窗（点击否），进入升级状态步骤【系统设置】→【系统信息】→【升级】。
运行“ET16Pro_V1.9.8.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“STM Device in DFU Mode”，可以进行升级。
继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Upgrade successful !”，升级完毕，断开连接（断电），重启即可。
取消升级，点击升级工具界面的“Quit”按钮或者右上角“X”的关闭窗口按钮，关闭升级工具。


发射机升级：语音
发射机开机，使用Type-c数据线连接电脑，发射机屏幕弹窗（点击否），进入升级状态步骤【系统设置】→【系统信息】→【语音】。
运行“ET16Pro_语音_aV1.8.0.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“STM Device in DFU Mode”，可以进行升级。
继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Upgrade successful !”，升级完毕，断开连接（断电），重启即可。
取消升级，点击升级工具界面的“Quit”按钮或者右上角“X”的关闭窗口按钮，关闭升级工具。


接收机升级：
接收机按住SET键不放，使用Micro USB数据线连接电脑，接收机闪蓝灯等待升级（注意接收机不要操作，会进入对码状态）。
运行“RF209s_V3.1.5.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“STM Device in DFU Mode”，可以进行升级。
继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Upgrade successful !”，升级完毕，断开连接（断电），重启即可。
取消升级，点击升级工具界面的“Quit”按钮或者右上角“X”的关闭窗口按钮，关闭升级工具



